훈민정타 홍보용 설명서

특허 제10-1000348호   등록일 2010.12.06

발명자 : 이석민  전화 010-5323-3884

Ⅰ.개요

전자,정보,통신 기술의 발전에 따라 한글의 우수성이 새롭게 부각되고 있습니다.  그러나 정작 그 입력장치의 비효율성으로 인하여 많은 잠재 능력이 사장되고 있습니다.

훈민정음 창제의 정신을 되살려 모든 사람이 어떤 상황에서도 쉽게 자신의 뜻을 표현할 수 있는 보다 과학적인 자판이 필요합니다.

<훈민정타>는 한글 입력 자판으로 가장 일반적인 입력 장치인 3×4 자판을 이용하여 누구나 쉽고 빠르게 한글을 입력할 수 있는 발명입니다.  스마트폰에서 최적의 성능을 발휘할 수 있고, 휴대전화, 리모콘은 물론 한글 자모 인쇄가 되어있지 않은 보통전화기, 계산기, 도어록, 내비, 컴퓨터에서도 사용할 수 있는 방법입니다.

휴대전화 메세지, 인터넷 검색, 군용무전기, ARS 시스템, 114, 장애인 발성기, 카메라 등등에 응용 가능합니다.

쉽게 익히고 일상생활에 두루 사용한다면 국가 경쟁력을 크게 향상 시킬 수 있음은 물론 위대한 문자 한글에 대한 자부심을 갖게 될 것입니다.

Ⅱ. 특징

한글은 표음문자입니다. <훈민정타>는 세종대왕이 훈민정음을 창제할 때 사용했던 논리적인 원칙을 사용합니다.

즉 음성을 한 글자에 해당하는 음절로 나눌 수 있고, 각 음절은 초성, 중성, 종성으로 이루어 진다는 것입니다.  또한 여기서 종성(받침)은 초성을 다시 쓸 수 있다는 것입니다.

<훈민정타>는 이 원리에 따라 자판 자체를 초성, 중성, 종성으로 차례로 바꾸어 입력하는 것입니다.

가. <훈민정타>는 누구나 자판을 쉽게 배우고 익히도록 배열되어 있습니다.

기본이 되는 자음과 모음 각각 10개를 초.중.종성의 사전 순서에 따라  배열하고 그 외의 자음과 모음은 입력된 기본음이 변환 되도록 합니다.

기본이 되는 자음과 모음의 종류, 기본음의 변환 과정이 언어학적으로 최적화 되어 있습니다.  음운학적으로 합리적인 순서를 따르고 있기 때문에 누구나 쉽고 자연스럽게 자판순서의 변화를 외워 익히고 편히 사용할 수 있습니다.

나. <훈민정타>는 음절이 뚜렷하게 구별되는 장점이 있습니다.

즉 각각의 음절마다 종성 입력에 소리를 동기(글자와 소리가 동시에 나오는 것) 시킬 수 있습니다. 한글은 소리글자 (표음문자) 이므로 글자와 소리가 시간상 일치하는 것이 무엇보다 중요합니다. 그러나 기존 대부분의 자판이 이를 무시하여 소리-글 일치라는 한글 최대의 장점을 살리지 못했지만 <훈민정타>는 이 장점을 활용하였습니다.

또한 입력창이 있는 경우 입력 도중에 의도하지 않은 이상한 중간 글자의 출현이 거의 없습니다.

다. <훈민정타>는 장애인을 도울 수 있습니다.

<훈민정타>는 듣기, 말하기, 시력, 수족 장애로 의사소통이 어려운 사람의 "휴대전화" 또는 "한국어 합성기"를 만들기 위해 발명 되었습니다.

더욱이 이 자판은 음성학적으로 보편적인 규칙을 따르기 때문에 세계 각 언어에 맞게 조금씩만 고치면 많은 장애자를 도울 수 있을 것으로 기대합니다.

예를 들어 시각장애인이 사용하거나, 어두운 곳에서 사용할 때 자판에 글자를 입력함과 동시에 글자와 소리가 같이 나오게 하여 입력창을 대신 할 수 있습니다.

라. <훈민정타>는 띄어쓰기와 제어기능이 있습니다.

자판 자체에 띄어쓰기 기능이 포함되어 있어 공중전화처럼 띄어쓰기가 없는 기기에서도 사용가능 합니다. 또한 새로운 기기를 제작하고자 할 때 자판의 크기를 작고 간단하게 만들 수 있습니다.

<세종>키 즉"0" 는 발음과 표기가 없으므로 ARS, 114, 방범 방재 전화에서 모드 개시와 종료 신호로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 0000 "심장 마비" 0000 같은 표현이 가능한 것입니다.

변화가 없는 초성 ‘ㅁ’, ‘ㄹ’, ‘ㅇ’, ‘ㅎ’ 에 의도적으로 문장 부호나 기호를 <변환대기열>에  추가 하면  완벽한 문장을 만들 수도 있습니다.

(예: ‘ㅎ’초성 변화에 ‘.  ,  !  ?’등의 문장 부호 추가  )

마. <훈민정타>는 수학적으로도 우수합니다.

세종대왕은 한글 반포 시 한자어 표기에 발음 없는 종성을 표기 하였습니다. 현대 통신 공학에서 보면 이것은 오류정정과 동기화 신호로 볼 수 있습니다.

본 발명에서는 초.중.종성의 항상 같은 구조를 갖기 위해 추가한 신호이나 결과적으로 통신상의 신뢰를 높이고 수신신호의 해석을 쉽게 만듭니다.

자판의 순서가 숫자와 일치, 단지 외우는 것만으로도 비밀번호,암호,수화 등 숫자와 관련된 일상생활에 응용이 가능합니다.

바. <훈민정타>는 언어학적으로 우수합니다.

<훈민정타>는 모양이 유사하면 소리도 유사한 한글의 과학성을 잘 활용 하였습니다. 자판배열과 변환이 직관적이라 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

특히 스마트폰에서 초성자음, 모음, 종성자음에 따라 모양이 변하고 변환 대기열 등을 <변환>키 위치 또는 입력창 일부에 보여 줄 수 있어서 매우 편리합니다.

이러한 언어학적 특징은 외국인이 한글과 한국어를 배우는데 도움을 줄 수 있어, 한글과 한국어 세계화에 이바지 할 수 있습니다.

Ⅲ. <훈민정타>의 장점

1. 자판이 사전 순으로 배열되고 버튼 이름이 한 음절로 되어 있어 외우기 쉽습니다.

2. 타수가 비교적 적고 종성 없음을 표시하는 <세종>키 대신 일정시간이 지나면 자동으로 다음 글자 초성이 되는 규칙을 적용하면 타수가 매우 적어집니다.

3. <세종>키가 초성에서는 띄어쓰기가 되므로 공중전화, 카메라와 같이 별도의 띄어쓰기가 없는 경우도 한글 문장을 바르게 입력할 수 있습니다.

4. <변환>키에 의한 변환 과정이 한국어뿐만 아니라 다른 언어에서도 보편적으로       통할 수 있습니다.

5. 글자와 소리가 시간상 일치하므로 "언어 합성기"나 "기계장치 조작"에 매우 적합합니다.

6. 초성 변화에 문장 부호 등을 추가 할 수도 있어 정규 문서 작성도 가능합니다.

7. <세종>키는 메세지의 왜곡을 최소화 하면서 제어키(control signal)로 사용할 수 있어  문자형 ARS, 114, 교환기 등에 사용 가능합니다.

8. 초성검색을 지원하는 소프트웨어에서 편리합니다.

9. 한 글자마다 3자리 수 대응, <세종>키가 0 (zero 또는 공집합)의 정의와 유사한 점, 양성모음과 음성모음 변화의 대칭성 등이 수학적으로 정의되었기 때문에 본질적인 합리성이 있습니다.

Ⅳ. <훈민정타> 타수 비교

예) 애국가

동해 물과 백두산이 마르고 닳도록

하느님이 보우하사 우리나라 만세

무궁화 삼천리 화려 강산

대한 사람 대한으로 길이 보전하세

흔히 사용되는 자판과의 타수 비교 (애국가 1절 )

자판입력 방식	타수	설명	비고
천지인	226	삼성전자 휴대폰 입력방식
나랏 글	182	LG 전자 휴대폰 입력방식
훈민정타 (휴대폰)	163		별도 띄어쓰기
훈민정타 (공중전화)	176		<세종>키 띄어쓰기
훈민정타 (종성 대기 방식)	144		1~2초 종성대기

Ⅴ. <훈민정타>의 단점 극복 방법

가. 받침 없는 글자 입력 시 꼭 <세종>키를 입력해야 하나?

종성이 없는 글자의 경우 종성 대신 <세종>키를 입력하는 것이 원칙이나, 노인이나 장애인이 쓰기 쉽도록  종성입력 단계에서 1~2초 정도 입력하지 않으면 자동으로 다음 글자 초성입력 단계로 넘어 가도록 할 수 있습니다.

또한 터치자판에서는 종성을 “우측 상향으로 끌어올려”(drag up) 다음 글자의 초성이 되게 할 수도 있습니다.

나. 겹받침 입력 시 불편하지 않나?

겹받침은 한국 고유어의 특징으로 어렵고 복잡하며 정식으로 입력하려면 타수가 많아질 수 있습니다.  <훈민정타>는 이를 해결하기 위해 2가지 예외 규칙을 갖습니다.

1. 비교적 흔히 사용 되는 <ㄶ> <ㅀ> 을 <ㅎ>의 종성 변환에도 추가 합니다.

2. 초성 넣은 후 <세종>키를 입력하면, 한글 조합이 가능한 경우, 바로 직전 글자의 받침 또는 겹받침의 뒷자로 합니다.

예)  <개미핥기>에서   ~할 + ㄷ + <변환> + <세종> → 핥

터치자판에서는 가능한 경우 초성을 “좌측 하향으로 끌어내려”(drag down) 직전 글자의 종성에 첨가 되도록 할 수도 있습니다.

Ⅵ. <훈민정타>의 활용가능 분야

1. 스마트폰, 휴대전화의 자판

2. TV 리모콘의 자판

3. 언어장애인용 휴대전화  ⇒ 한국어 인식 결합, 빠른 속도, 글자와 소리 동기 이용

4. 맹인용 컴퓨터 소리자판 ⇒ 글자와 소리 동기 이용

5. 군용 무전기 ⇒ 띄어쓰기 포함 이용, 글자와 소리 동기 이용

6. 문자형 ARS, 무인 `114, 무인 교환기 ⇒ <세종>키의 제어기능 이용

7. 안내판, 전자 칠판

8. 카메라 인덱스

9. 네비게이션

10. 은행원, 민원창구, 경찰, 기자용 한 손 자판

11. 도어록등 비밀번호 ⇒ 한 글자 3자리 수 대응 또는 초성의 순서 이용 (ㅎ -0으로)

12. 수화에 응용 =>주먹(0), 손가락 1~10 (ㄱ~ㅎ , ㅏ~ ㅝ ), 흔들기(변환)

13. 마우스 또는 포인터로 인터넷 검색어 입력

Ⅶ. <훈민정타> 입력의 예

가. 공중 전화형 자판

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

글자 입력 시 교환기, ARS, 114의 서버에서 <훈민정타>를 해석함

나. 휴대 전화형

1 ㄱㅏ	2 ㄴㅓ	3 ㄷ ㅗ
4 ㄹ ㅜ	5 ㅁ ㅡ	6 ㅂㅣ
7 ㅅㅐ	8 ㅇㅔ	9 ㅈ ㅘ
* ㅎ ㅝ	0 세종∅	# 변환□

다. 스마트 폰 형 < 초, 중, 종성에 따라 자판모양이 바뀌는 체제>

1. 자판의 모양

초성                         중성                        종성

ㄱ	ㄴ	ㄷ
ㄹ	ㅁ	ㅂ
ㅅ	ㅇ	ㅈ
ㅎ	└┘	////

⇒

ㅏ	ㅓ	ㅗ
ㅜ	ㅡ	ㅣ
ㅐ	ㅔ	ㅘ
ㅝ	↔	////

⇒

― ㄱ	― ㄴ	― ㄷ
― ㄹ	― ㅁ	― ㅂ
― ㅅ	― ㅇ	― ㅈ
― ㅎ	→	////

초성을 치면 중성으로 바뀌고 중성을 치면 종성으로 자판이 바뀐다.

<스마트폰 자판 그림 기능 설명>

그림	기능	비고
└┘	띄어쓰기
↔	다음 글자 초성으로 이동, 동시에 입력 된 초성을 앞 글자 받침으로 보내기
→	다음 글자 초성으로 이동 (우측 깜박이?)
////	직전에 입력한 자.모가 변환 될 수 있는 리스트를 상징적으로 표현한 것이며 직전 입력에 따라 바뀐다.

2. 사용 방법

가. 버튼의 정의

버튼	기능	비고
<세종>	‣"다음 글자의 초성으로" 즉 초성자판 동기화 신호이다. 자판을 초성상태로 만들고 각 상태에 따라 아래 기능을 한다. *초성자판 : 띄어쓰기가 된다. *중성자판 : 가능하면, 직전에 입력된 초성을 앞 글자의 받침으로 보낸다. *종성자판 : 받침 없는 글자가 된다.
<변환>	‣자판의 상태는 바뀌지 않고 직전에 입력한 자.모를 변환 시킨다.

나. 초성, 중성, 종성의 변환 순서 ( 용도에 따라 약간 바뀔 수 있음 )

초성	중성	종성
ㄱ→ㅋ→ㄲ ㄴ ㄷ→ㅌ→ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ→ㅍ→ㅃ ㅅ→ㅆ ㅇ ㅈ→ㅊ→ㅉ ㅎ→ . → , → ! → ?	ㅏ → ㅑ ㅓ → ㅕ ㅗ → ㅛ → ㅚ ㅜ → ㅠ → ㅟ ㅡ → ㅢ ㅣ ㅐ → ㅒ ㅔ → ㅖ ㅘ → ㅙ ㅝ → ㅞ	ㄱ → ㅋ → ㄲ →ㄳ ㄴ → ㄵ → ㄶ ㄷ → ㅌ ㄹ → ㄺ → ㄻ → ㄼ → ㄽ → ㄾ → ㄿ → ㅀ ㅁ ㅂ → ㅍ → ㅄ ㅅ → ㅆ ㅇ ㅈ → ㅊ ㅎ → (ㄶ) → (ㅀ)

다. 글자 입력의 예

1 ㄱㅏ	2 ㄴㅓ	3 ㄷ ㅗ
4 ㄹ ㅜ	5 ㅁ ㅡ	6 ㅂㅣ
7 ㅅㅐ	8 ㅇㅔ	9 ㅈ ㅘ
* ㅎ ㅝ	0 세종∅	# 변환□

ㄱ	ㄴ	ㄷ
ㄹ	ㅁ	ㅂ
ㅅ	ㅇ	ㅈ
ㅎ	└┘	////

ㅏ	ㅓ	ㅗ
ㅜ	ㅡ	ㅣ
ㅐ	ㅔ	ㅘ
ㅝ	↔	////

― ㄱ	― ㄴ	― ㄷ
― ㄹ	― ㅁ	― ㅂ
― ㅅ	― ㅇ	― ㅈ
― ㅎ	→	////

휴대전화 자판

스마트폰 자판(초→ 중→ 종성 순서임)

겹받침이 없는 경우  (터치자판  ^= 우상 drag, v=좌하 drag)

<대한민국>-------<370 *12 562 141 >  터치자판<37*^12562141>

<세종대왕>-------<780 938 370 898 >  터치자판<789^38378^98>

<새 천년 특허> ---<770 0 9#22 22#2 0 3#51 *20> 띄어쓰기가 있는 경우

겹받침이 있는 경우

<없다>--- < 826## 310>  또는 <826 70 310>  터치자판<8267v31>

<개미핥기>----<170 560 *14 3#0 160>  터치자판<175^6*^143#v16>

문장 부호를 칠 경우

<니다.>------<260 310 *#0>  터치자판<263^1*^#0>

<냐?>-------<21#0 *####0>  터치자판<21#*^####0>

비속어 예

<ㅋㅋㅋ> ---<1#0 1#0 1#>

<ㅠㅠ>-----<*#4#0  *#4#> ----‘ㅎ’을 ‘.’으로 변환 후 모음 입력