우 07236  서울시 영등포구 의사당대로 22(여의도동 17-13) 이룸센터 6층 601호

Tel : (02)799-1000  E-mail : kbuwel@chol.com  Homepage : www.kbuwel.or.kr

보도자료

발송일자	2020. 11. 24. (화)
페이지 수	총 2매
담당부서	시각장애인편의시설지원센터
담 당 자	이소연 (02-799-1025)

서울 남부지역(동작구, 영등포구, 금천구, 관악구, 서초구) 횡단보도 시각장애인 보행환경 위험

- 횡단보도 점자블록 적정설치율 16.7%, 자동차진입억제용말뚝(볼라드) 적정설치율 6.4%에 그쳐 -

점자블록의 횡단 진행방향이 잘못 설치된 횡단보도	재질과 규격이 잘못된 석재 볼라드

(사)한국시각장애인연합회 중앙회(이하 ‘한시련’) 시각장애인편의시설지원센터는 2020년 4월 23일부터 7월 7일까지 약 3개월간 시각장애인의 횡단보도 보행환경 개선을 위해 “교통약자의 이동편의 증진법”을 근거로 서울시 남부도로사업소 관할 교차로 592개소 총 2,045개의 횡단보도 점자블록, 자동차진입 억제용 말뚝(이하 ‘볼라드’) 등을 현장 조사를 실시하였다.

※ 서울시 남부도로사업소 관할 지역: 동작구, 영등포구, 금천구, 관악구, 서초구

조사 결과 점자블록의 경우 올바르게 설치된 것은 2,045개 중 341개인 16.7%에 불과했으며, 부적정하게 설치되거나 미설치된 곳이 80.1%로 나타나 시각장애인의 횡단보도 접근 및 차도 횡단에 어려움이 있을 뿐만 아니라 안전상에 큰 문제가 있는 것으로 나타났다.

횡단보도에 설치된 볼라드의 경우 641개 중 올바르게 설치된 것은 단 41개인 6.4%에 불과했으며, 나머지 93.6%는 부적정하게 설치된 것으로 나타나 시각장애인을 비롯한 보행자들이 부딪혀 상해를 입는 등의 위험성이 높은 것으로 조사되었다.

또한 횡단보도에 장애물(횡단보도 폭 끝선을 기준으로 60cm 이내에 설치된 지주, 가로수 등의 시설물)이 있는 것이 554개인 27.1%이며, 음향신호기 버튼 전면에 점형블록은 216개인 10.6%만 설치되어 있었다. 볼라드 전면 점형블록은 227개인 35.4%만 설치된 것으로 조사되어 시각장애인의 보행환경에 어려움이 많은 것으로 나타났다.

점자블록은 촉각 및 시각적 정보를 통해 횡단방향 및 대기선에 대한 정보를 제공해 시각장애인이 안전하게 횡단보도를 횡단 할 수 있도록 하는 편의시설로 규정된 위치에 정확하게 설치되어야 한다. 횡단보도가 이설되거나 변경된 경우 점자블록도 그에 맞게 변경설치 되어야 하며, 파손된 채 방치되지 않도록 시설관리주체의 보다 철저한 관리가 필요하다.

또한 볼라드는 차량의 진입을 억제하기 위한 시설로 보행자의 안전을 위해 설치된  시설이지만 부적정하게 설치된 볼라드는 보행자 및 교통약자의 이동 장애물이 될 뿐 아니라 안전사고의 우려도 있기 때문에 법적규격에 맞는 볼라드로 교체 및 보수가 조속히 이루어져야 한다.

우리 연합회는 동 조사 결과를 토대로 부적정하게 설치된 곳의 개선을 서울시에 요청할 예정에 있으며, 관련 내용을 계속적으로 주시하며 서울 외 지역까지 모니터링을 확대할 계획에 있다.

횡단보도의 보행환경은 시각장애인의 생명과 직결된 것으로 횡단보도 이동편의 및 안전을 보장하기 위해서는 지자체와 시설운영기관의 보다 적극적인 대처가 촉구되는 바이다.

이번 조사에 대한 세부내용은 시각장애인편의시설지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

붙임: 서울시 남부도로사업소 횡단보도의 주요 항목별 현황 1부.

2020. 11. 24.

(사)한국시각장애인연합회

서울시 남부도로사업소 횡단보도의 주요 항목별 현황

<표 1> 남부도로사업소 관할 횡단보도 점자블록의 설치 실태 종합결과

조사대상	전체수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율
		적정설치		부적정설치
점자블록	2,045	341	16.7%	1,639	80.1%	65	3.2%

<표 2> 남부도로사업소 관할 횡단보도 점자블록의 세부항목별 부적정 세부현황

조사대상	부적정 설치수	세부 항목	부적정수	부적정설치율
점자블록	1,639	재질규격	367	22.4%
		점형블록 이격거리	842	51.4%
		횡단 진행방향	436	26.6%
		설치위치, 설치폭	836	51.0%
		보도폭의 4/5 선형블록 설치	480	29.3%
		유지관리	878	53.6%

※ 부적정하게 설치된 1,639개 점자블록의 주된 요인으로는 유지관리(53.6%), 점형블록 이격거리가 잘못된 것(51.4%), 설치위치 및 설치폭(51.0%) 등으로 나타났다.

<표 1> 남부도로사업소 관할 볼라드 설치 현황

조사 대상	전체 수	설치수 및 설치율
		적정설치		부적정설치
볼라드	641	41	6.4%	600	93.6%

※ 횡단보도에 설치된 볼라드는 조사대상 641개 중 올바르게 설치된 것은 41개 6.4%에 불과했으며, 나머지 600개 93.6%는 올바르게 설치되지 않은 것으로 나타나 시각장애인을 비롯한 보행자들이 보행 시 부딪히거나 다치는 등 위험성이 높은 것으로 조사되었다.

<표 2> 남부도로사업소 관할 볼라드 부적정 세부 현황

조사 대상	부적정 설치수	세부 항목	부적정수	부적정설치율
볼라드	600	재질	39	6.5%
		규격	84	14.0%
		설치 간격	246	41.0%
		반사도료	333	55.5%
		선형블록 이격거리	457	76.2%

※ 부적정하게 설치된 600개의 볼라드는 선형블록 이격거리가 가장 부적정(76.2%)했으며, 반사도료(55.5%), 설치 간격이 1.5m 미만인 것(41.0%) 등으로 나타났다.

구분	세부 항목	설치수 및 설치율		미설치 수 및 미설치율
점자블록	음향신호기 버튼 전면 점형블록 설치	216	10.6%	1,829	89.4%
	주변 선형블록과 연계	855	41.8%	1,190	58.2%
	볼라드 점형블록	227	35.4%	414	64.6%

<표 5> 서울시 남부도로사업소 관할 점자블록 설치현황

<표 6> 서울시 남부도로사업소 관할 보행장애물 설치현황

구분	세부 항목	부적정설치수 및 부적정설치율
보행장애물	횡단보도 장애물	554	27.1%

<표 7> 연도별 도로사업소 관할 횡단보도 볼라드 설치 세부현황

대상사업소 (조사년도)	전체수	설치수 및 비율
		적정설치		부적정설치
동부도로 (2017)	725	128	17.7%	597	82.3%
성동도로 (2018)	322	10	3.1%	312	96.9%
강서도로 (2019)	452	29	6.4%	423	93.6%
남부도로 (2020)	641	41	6.4%	600	93.6%

※서울시 관할 4개의 대상지를 지난 4년간 조사한 결과 지역별로 적정설치율의 격차가 있었으며, 부적정하게 설치된 볼라드가 아직까지 많은 것으로 조사되었다.